▣ 일반현황

주    소

우) 34360 대전광역시 대덕구 대전로 1348(읍내동)

전화번호

대표 042-627-7517   팩스 042-621-7517

시설대관

시설대관               ddcc7517@hanmail.net

042-627-7517

▣ 시설현황

객석수

합계 178석

일반석 176석

장애인석 2석

주차장

합계 - 50면

지하 - 25면

지상 소형차량 포함 - 25면

▣ 무대장치(장치. 음향. 조명)

상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)
1	앞 무대조명(Apron Light)	-1346	9000
2	현수막봉(Placard Batten)	1040	7200
3	모양막(Contour Curtain)	2240	10275
4	좌측 다리막(House Leg-Left Side)	2622	1800
5	우측 다리막(House Leg-Right Side)	2622	1800
6	보더라이트 + 머리막 1(Border Light + #1 House Border)	2875	7335
7	조명봉 1(#1 Light Batten)	3286	7200
8	롤스크린(Roll Screen)	3690	4218
9	하늘막조명 + 머리막 2(Sky CYC. Light + #2 House Border)	4000	5400
10	장치봉 1(#1 Set Batten)	4542	5400
11	가림막(Cover Curtain)	4840	6865
12	스크린(Screen)	4930	6100

무대장치

음향 장비

1. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model		입력 Input (ch)		출력 Output (ch)		수량 Quantity		비고 Remarks
콘솔 Console		Soundcraft / Si Expression 3		32		20		1
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		Control Room Left					Control Room Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		JBL / Control 23					JBL / Control 23
수량 Quantity		1					1
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Inter-M / M500
	수량 Quantity	1
연결 Connection	Output from	Soundcraft / Si xpression3
		형식 Type			제조사 Manufacturer/ 모델 Model				수량 Quantity		비고
효과기 Effects/Out Board Equipment		Digital Reverberator			Yamaha / REV100				1
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor		Compact Disc Player			Betacon / CDJ6800PRO				1
		Cassette Deck			Inter-M / PC-9335A				1
마이크 Microphones		무선마크 Wireless Microphones	Receiver		Entergrain / EWP-9302				6
			Handheld		Entergrain / BK-900H				6
					Sennheiser / e935				2
		유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone		KEVIC / 55CM				6
			Condenser Microphone		AKG / C568 EB				2
마이크 스탠드 Mic. Stand		Gooseneck			-				6
		Boom 'T' Type			-				7
		Boom 'I' Type			-				4

조명 설비

1. 조명시스템 정보 Lighting System Information
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	MA2
	모델명 Model	MA2			-
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	125			-
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	1
디머 Dimmers	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w
		24		5000
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location			수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~3	보더라이트 Border Light			3	15000
	4~6	조명봉 1 #1 Light Batten			3	15000	1:4
	7~9	하늘막상단조명 Sky CYC. Light			3	15000
	10~17	앞무대조명 Apron Light			8	40000	1:2
	18~20	좌우측 플로어포켓 Left & Right Floor Pocket			2	15000	1:4
조명기구 Instrument (형식 Type)	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model			용량 w	Size(Inch)	비고 Remarks
Plano Convex Spotlight	16				1000	9.6
Fresnel Spotlight	12				650	9.6
Border Light	36				200
CYC. Light	27				200
Follow Spotlight	1	Griven / 1200 MSR			1200

보유 막장치

보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W7750 × H1170	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	머리막 House Border 1
	W6090 × H1190	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	머리막 House Border 2
	W1800 × H5230	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	좌측 다리막 House Leg-Left Side
다리막 House Legs
	W1800 × H5290	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	우측 다리막 House Leg-Right Side

기타 보유 장비

기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	프로젝터 Projectors	6000 ANSI Lumen	1	Canon / C60L
	영사스크린 Screens	W4000 × H4310	1	롤스크린 Roll Screen
		W5430 × H3310	1	프레임 제외 Excluding the frame
피아노	영창 (스텐다트

▣ 무대 평면도

무대 너비 (후면)720㎝×(전면)1420㎝ 무대 깊이 420㎝

▣ 무대장치 단면도

▣ 무대음향 다이어그램

▣ 공연장 좌석 배치도

공 연 관 람 예 절

1. 공연장 안에는 음식물 반입을 금지합니다.

2. 공연 10분 전 좌석에 앉아 관람 준비를 해주세요.

3. 공연이 시작되면 출입이 금지되며, 공연 중 자리 이동과 퇴장은 하실 수 없습니다.

4. 휴대폰 전원 끄기는 필수입니다.

5. 공연에 따라 사진 촬영은 금지될 수 있습니다.

6. 공연에 따라 입장 연령이 제한될 수 있으며, 8세 미만의 아이는 반드시 부모님과 동행해야 합니다.

7. 어린 아동의 경우 다른 관람객에게 방해되지 않도록 부모님의 지도 부탁드립니다.

대 덕 문 예 회 관