1. 음향 장비

1. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)		출력 Output (ch)		수량 Quantity		비고 Remarks
콘솔 Console		Soundcraft / Si Expression 3	32		20		1
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		Control Room Left				Control Room Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		JBL / Control 23				JBL / Control 23
수량 Quantity		1				1
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Inter-M / M500
	수량 Quantity	1
연결 Connection	Output from	Soundcraft / Si Expression 3
		형식 Type		제조사 Manufacturer/ 모델 Model				수량 Quantity		비고 Remarks
효과기 Effects/Out Board Equipment		Digital Reverberator		Yamaha / REV100				1
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor		Compact Disc Player		Betacon / CDJ6800PRO				1
		Cassette Deck		Inter-M / PC-9335A				1

음향 Sound
객석 Auditorium System
객석 스피커 House Speaker
위치 Location		Main Speaker Left	Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Clair Brothers / kiT15	Clair Brothers / kiT15
수량 Quantity		1	1
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	JD-Media / LX-2.2 (Hi) JD-Media / LX-6.0(Low)
	수량 Quantity	1
연결 Connection	Output from	Soundcraft / Si Expression 3
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Digital Signal Processor
	모델 Model	Kevic / DN2144
무대 On Stage System
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker
위치 Location		Stage Left	Stage Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		JBL / PRX412M	JBL / PRX412M
수량 Quantity		1	1
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	JD-Media / LX-3.6
	수량 Quantity	1
연결 Connection	Output from	Soundcraft / Si Expression 3

음향 Sound
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Entergrain / EWP-9302	6
		Handheld	Entergrain / BK-900H	6
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Sennheiser / e935	2
			KEVIC / 55CM	6
		Condenser Microphone	AKG / C568 EB	2
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		-	6
	Boom 'T' Type		-	7
	Boom 'I' Type		-	4

2. 조명 설비

2. 조명시스템 정보 Lighting System Information
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	MA2
	모델명 Model	MA2		-
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	125		-
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	1		-
	객석 조명 입력 House Light Control	□ 가 Yes	☑ 불가 No	□ 가 Yes	□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	☑ 가 Yes	□ 불가 No	□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium	□ 가 Yes	☑ 불가 No	□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	□ 있음 Yes		☑ 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	□ 있음 Yes		☑ 없음 No
디머 Dimmers	모델명 Model	-		-
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w
		24	5000	-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	☑ 가 Yes		□ 불가 No
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	□ 가 Yes		□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	☑ 가 Yes		□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	□ 가 Yes		☑ 불가 No
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~3	보더라이트 Border Light		3	15000
	4~6	조명봉 1 #1 Light Batten		3	15000	1:4
	7~9	하늘막상단조명 Sky CYC. Light		3	15000
	10~17	앞무대조명 Apron Light		8	40000	1:2
	18~20	좌우측 플로어포켓 Left & Right Floor Pocket		2	15000	1:4
조명기구 Instrument (형식 Type)	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model		용량 w	Size(Inch)	비고 Remarks
Plano Convex Spotlight	16			1000	9.6
Fresnel Spotlight	12			650	9.6
Border Light	36			200
CYC. Light	27			200
Follow Spotlight	1	Griven / 1200 MSR		1200

상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)
-1	앞무대조명(Apron Light)	-1346	9000
1	현수막봉(Placard Batten)	1040	7200
2	모양막(Contour Curtain)	2240	10275
3	좌측 다리막(House Leg-Left Side)	2622	1800
4	우측 다리막(House Leg-Right Side)	2622	1800
5	보더라이트 + 머리막 1(Border Light + #1 House Border)	2875	7335
6	조명봉 1(#1 Light Batten)	3286	7200
7	롤스크린(Roll Screen)	3690	4218
8	하늘막조명 + 머리막 2(Sky CYC. Light + #2 House Border)	4000	5400
9	장치봉 1(#1 Set Batten)	4542	5400
10	가림막(Cover Curtain)	4840	6865
11	스크린(Screen)	4930	6100

3. 상부 설비

4. 보유 막장치

보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W7750 × H1170	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	머리막 House Border 1
	W6090 × H1190	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	머리막 House Border 2
다리막 House Legs	W1800 × H5230	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	좌측 다리막 House Leg-Left Side
	W1800 × H5290	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	우측 다리막 House Leg-Right Side

5. 기타 보유 장비

기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	프로젝터 Projectors	6000 ANSI Lumen	1	Canon / C60L
	영사스크린 Screens	W4000 × H4310	1	롤스크린 Roll Screen
		W5430 × H3310	1	프레임 제외 Excluding the frame